附件1

工程量清单

| **序号** | **采购内容** | **主材及辅材 规格、型号、等级** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **607办公室** |  |  |  |
| 1 | 门套定制 | 成品定制同色门套，现场安装。 | 套 | 1.00  |
| 2 | 木门移位 | 原有木门拆移安装。 | 套 | 1.00  |
| 3 | 原有门套补漆 | 专业补漆，现场修补原门套破损。 | 项 | 1.00  |
| 4 | 石膏板隔墙 | 1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作竖向龙骨，间距≤400 ； 2、石膏板封面。 | m2 | 13.35  |
| 5 | 封柜子 | 固定原有柜子，柜子上方及侧边现场封堵。 | 项 | 1.00  |
| 6 | 墙面装饰板 | 成品采购集成墙板现场安装。 | m2 | 26.70  |
| 7 | 踢脚线安装 | 成品采购踢脚线现场安装。 | M | 8.90  |
| 8 | 顶面设备移位 | 原顶面灯具、风口、设备，局部移位。 | 项 | 1.00  |
| 9 | 成品保护 | 专用保护膜，现场家具保护。 | 项 | 1.00  |
| 10 | 保洁 | 专业保洁人员，现场精保洁。 | 项 | 1.00  |
| **二** | **615办公室** |  |  |  |
| 1 | 门套定制 | 成品定制同色门套，现场安装。 | 套 | 1.00  |
| 2 | 木门移位 | 原有木门拆移安装。 | 套 | 1.00  |
| 3 | 原有门套补漆 | 专业补漆，现场修补原门套破损。 | 项 | 1.00  |
| 4 | 石膏板隔墙 | 1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作竖向龙骨，间距≤400；2、石膏板封面。 | m2 | 13.40  |
| 5 | 封柜子 | 木工固定原有柜子，柜子上方及侧边现场封堵。 | 项 | 1.00  |
| 6 | 墙面装饰板 | 成品采购集成墙板现场安装。 | m2 | 26.80  |
| 7 | 踢脚线安装 | 成品采购踢脚线现场安装。 | M | 10.44  |
| 8 | 顶面设备移位 | 原顶面灯具、风口、设备，局部移位。 | 项 | 1.00  |
| 9 | 成品保护 | 专用保护膜，现场家具保护。 | 项 | 1.00  |
| 10 | 保洁 | 专业保洁人员，现场精保洁。 | 项 | 1.00  |
| **三** | **617办公室** |  |  |  |
| 1 | 门套定制 | 成品定制同色门套，现场安装。 | 套 | 1.00  |
| 2 | 木门移位 | 原有木门拆移安装。 | 套 | 1.00  |
| 3 | 原有门套补漆 | 专业补漆，现场修补原门套破损。 | 项 | 1.00  |
| 4 | 石膏板隔墙 | 1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作，竖向龙骨间距≤400 ； 2、石膏板封面 ; | m2 | 13.05  |
| 5 | 封柜子 | 木工固定原有柜子，柜子上方及侧边现场封堵。 | 项 | 1.00  |
| 6 | 墙面装饰板 | 成品采购集成墙板现场安装。 | m2 | 26.10  |
| 7 | 踢脚线安装 | 成品采购踢脚线现场安装。 | M | 8.70  |
| 8 | 顶面设备移位 | 原顶面灯具、风口、设备，局部移位。 | 项 | 1.00  |
| 9 | 成品保护 | 专用保护膜，现场家具保护。 | 项 | 1.00  |
| 10 | 保洁 | 专业保洁人员，现场精保洁。 | 项 | 1.00  |
| **四** | **404门口改造** |  |  |  |
| 1 | 强电改造 | 开槽、线管、电线、人工。 | 项 | 1.00  |
| 2 | 弱电改造 | 开槽、线管、UTP8芯六类网络专用线、人工（从三楼弱电机房布线，施工难度大）。 | M | 118.00  |
| 3 | 五孔插座 | 成品采购，五孔插座面板。 | 个 | 6.00  |
| 4 | 网络面板 | 成品采购，六类网络面板。 | 个 | 2.00  |
| 5 | 墙面粉刷 | 强弱电开槽位置挂网粉平，粉刷石膏批底一遍，环保腻子及环保胶水修面二遍，带灯打磨平整，一底两面。 | m2 | 20.00  |
| 6 | 成品保护 | 专用保护膜，现场家具保护。 | 项 | 1.00  |
| 7 | 保洁 | 专业保洁人员，现场精保洁。 | 项 | 1.00  |
| **五** | **工会活动室改造** |  |  |  |
| 1 | 原地面地毯拆除 | 人工，工具。 | m2 | 51.00  |
| 2 | 拆除门套 | 原有门套拆除。 | 项 | 1.00  |
| 3 | 拆除垃圾清运 | 货车，人工，工具（垃圾专用货车，人工装卸）。 | 车 | 1.00  |
| 4 | 强电改造 | 开槽、线管、电线、人工。 | 项 | 1.00  |
| 5 | 五孔插座 | 成品采购，五孔插座面板。 | 个 | 2.00  |
| 6 | 地面运动地板 | 成品采购，现场安装。 | m2 | 53.00  |
| 7 | 地面地毯 | 成品采购，现场安装。 | m2 | 21.50  |
| 8 | 墙面粉刷 | 强弱电开槽位置挂网粉平，粉刷石膏批底一遍，环保腻子及环保胶水修面二遍，带灯打磨平整，一底两面。 | m2 | 105.00  |
| 9 | 定制双开门 | 成品定制同木门套，现场安装。 | 套 | 1.00  |
| 10 | 双开门门锁 | 成品采购门锁，现场安装。 | 套 | 1.00  |
| 11 | 定时门锁改装 | 人工，工具。 | 项 | 1.00  |
| 12 | 成品保护 | 专用保护膜，现场家具保护。 | 项 | 1.00  |
| 13 | 保洁 | 专业保洁人员，现场精保洁 | 项 | 1.00  |
| **六** | **409/411办公室改造** |  |  |  |
| 1 | 办公桌改造 | 人工，工具。 | 项 | 1.00  |
| 2 | 柜子家具搬运移位 | 人工，工具。 | 项 | 1.00  |
| 3 | 试验台安装 | 新增409实验室实验台两张（需从3楼搬迁、3楼修复保洁）。 | 套 | 2 |
| 4 | 强电改造 | 开槽、线管、电线、人工。 | 项 | 1 |
| 5 | 五孔插座 | 成品采购，五孔插座面板。 | 个 | 6 |
| 6 | 石膏板隔墙 | 1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作 竖向龙骨，间距≤400 ； 2、石膏板封面。 | M | 29.5 |
| 7 | 墙面粉刷 | 粉刷石膏批底一遍，环保腻子、环保胶水修面二遍，带灯打磨平整，一底两面。 | ㎡ | 59 |
| 8 | 踢脚线安装 | 成品采购踢脚线，现场安装。 | M | 19 |
| 9 | 成品保护 | 专用保护膜，现场家具保护。 | 项 | 1 |
| 10 | 保洁 | 专业保洁人员，现场精保洁。 | 项 | 1 |
| **七** | **509/511办公室改造** |  |  |  |
| 1 | 办公桌改造 | 人工，工具。 | 项 | 1.00  |
| 2 | 柜子家具搬运移位 | 人工，工具。 | 项 | 1.00  |
| 3 | 试验台安装 | 新增509实验室实验台两张（需从3楼搬迁、3楼修复保洁）。 | 套 | 2.00  |
| 4 | 强电改造 | 开槽、线管、电线、人工。 | 项 | 1.00  |
| 5 | 五孔插座 | 成品采购，五孔插座面板。 | 个 | 6.00  |
| 6 | 石膏板隔墙 | 1、国标轻钢龙骨，热镀锌工艺；基础框架制作 竖向龙骨，间距≤400 ； 2、石膏板封面。 | ㎡ | 29.50  |
| 7 | 墙面粉刷 | 粉刷石膏批底一遍，环保腻子、环保胶水修面二遍，带灯打磨平整，一底两面。 | m2 | 59.00  |
| 8 | 踢脚线安装 | 成品采购踢脚线，现场安装。 | M | 19.00  |
| 9 | 成品保护 | 专用保护膜，现场家具保护。 | 项 | 1.00  |
| 10 | 保洁 | 专业保洁人员，现场精保洁。 | 项 | 1.00  |
| **八** | **9楼客梯口地面整修** |  |  |  |
| 1 | 拆除地面PVC地胶 | 人工，工具。 | ㎡ | 24.00  |
| 2 | 拆除地面自流平 | 人工、工具。 | ㎡ | 24.00  |
| 3 | 拆除垃圾清运 | 货车、人工、工具。 | 项 | 1.00  |
| 4 | 地面固化 | 地面清理，地固滚涂均匀。 | ㎡ | 24.00  |
| 5 | 地面自流平 | 1、拆除后地面水泥黄沙粉平；2、地面清理干净；3、自流平水泥流平打磨。 | ㎡ | 24.00  |
| 6 | PVC地胶 | PVC卷材地面150厚:20mm | ㎡ | 40.00  |
| 7 | 成品保护 | 专用保护膜，现场家具保护。 | 项 | 1.00  |
| 8 | 保洁 | 专业保洁人员，现场精保洁。 | 项 | 1.00  |