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2026年二季度，苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率监测结果见附件。
监测结果表明，各自动站空气吸收剂量率月均值均在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。
附件
■ 苏州市辐射环境质量监测自动站空气吸收剂量率季报表
	序号
	自动站名称
	月份
	空气吸收剂量率（nGy/h）

	
	
	
	小时均值最大值
	小时均值最小值
	月均值
	平均值

	1
	南门站
	4
	110
	87.0
	90.1
	89.5

	
	
	5
	95.6
	87.0
	88.5
	

	
	
	6
	120
	86.7
	89.9
	

	2
	环保产业园站
	4
	123
	103
	106
	106

	
	
	5
	132
	103
	105
	

	
	
	6
	147
	100
	106
	

	3
	苏州生态环境局站
	4
	108
	82.6
	86.2
	86.0

	
	
	5
	117
	83.2
	85.6
	

	
	
	6
	127
	83.1
	86.2
	

	4
	锦溪街示范站
	4
	124
	92.0
	99.6
	99.8

	
	
	5
	142
	96.0
	99.8
	

	
	
	6
	165
	96.0
	100
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