附件3
技术要求偏离表
项目名称: 叶绿素a和粪大肠菌群相关辅助设备采购    供应商名称：   (盖章）
	序号
	项目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	叶绿素a研磨器
	1.设备用途：
用于环境监测中叶绿素a含量的测定，实现样品的高效、均匀、无损粉碎，为后续成分分析提供高代表性粉末。
2.性能要求：
2.1符合《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017中的组织研磨器要求。
2.2高通量:可同时研磨8个及以上样品，适用多种尺寸离心管（含15ml离心管）
2.3每个样品3分钟以内完成。
2.4可设置研磨时间、研磨速率和循环次数，保证每次研磨和下一次研磨条件的一致性。
2.5配备“开始”和“停止”按钮，可使使用者随时启动或者停止研磨进程。
3.技术要求：
3.1触摸屏显示,可以方便直观操作。
3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，减少人为因素的干扰。
3.3防震要求：要求配备先进的防震系统，要求研磨珠采用上下及左右晃动的三维一体运动方式，确保样品处理达到最佳效果，实现瞬间粉碎。
3.4主机可随意更换适配器，并且可增配实验室生物安全防护适配器（提供仪器和配件图片为佐证并加盖制造商公章）。
3.5工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定;
3.6噪音等级：<55db
3.7适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢
4.售后要求
4.1厂方负责安装调试，安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年。
[bookmark: _GoBack]4.2采用原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定（提供原产授权证书并加盖制造商公章）。

	 
	

	2
	无油隔膜真空泵
	1.性能要求：
1.1无需任何工作介质（无油）状态下运转，不产生任何污染，同时气体交换仓内配置有过滤材料，从而保证了清洁的空气效果。
1.2设计结构紧凑合理，体积小、重量轻、移动方便、运转平稳、真空度高、噪音低，可保证理想的真空效果或高流量的气流。
2. 技术要求：
2.1抽气速度≥15升/分
2.2泵 体 工 作 温度<55℃
2.3极限压力≥0．095Mpa
2.4极限真空度≥50mbar
2.5工作噪音<50分贝
2.6进气口孔径 6mm
2.7工作环境温度7—40℃
2.8电机功率单相可达120w
2.9整机重量≤10kg

	
	

	3
	六联玻璃过滤器
	1.设备用途：
可同时对多个样品进行过滤，或者单独进行过滤样品。仪器包含：中间砂心过滤头（烧结滤头）、不锈钢多联底座支架以、铝合金固定夹、过滤杯、过滤瓶等，保证配套上述的无油隔膜真空泵可以直接使用。
2.性能要求：
2.1每路支座都有一个独立阀门开关，可单独操作。
2.2所有不锈钢部件采用采用优质SUS304不锈钢材质精加工镜面抛光，表面光洁平整，具有优越的耐腐蚀性能，便于清洁消毒；
2.3过滤瓶选用优质高强度特硬玻璃生成的，抗极差温度变化达280℃，并具有良好的耐压性。壁厚均匀，无气泡，国际标准尺寸。
3.技术要求：
3.1过滤联数：六联（阀门型）
3.2滤杯容量：300ml×6（可选配500ml滤杯）
3.3滤杯材质：高硼硅玻璃
3.4滤架材质：SUS304不锈钢
3.5阀门材质：SUS304不锈钢
3.6吸液瓶容量：2500ml

	
	

	4
	恒温培养箱
	1.适用范围
恒温培养箱能在箱体内形成一个均匀、稳定的恒温环境，适用于微生物培养及其他恒温试验。
2.技术参数
2.1符合《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》 HJ 1001-2018中的恒温培养箱的要求。
2.1温度范围：5~60℃
2.2温度均匀度：±1℃
2.3温度波动度：≤0.5℃
2.4温度控制精度：±0.1℃
2.5加热方式：四面水套式，多面加热方式
2.6显示方式：LCD液晶显示器，多组数据一屏显示
2.7定时功能：稳定定时，1~9999min
2.8箱体材质:外箱冷轧钢板表面喷漆，内部SUS-304不锈钢镜面板
2.9恒温功能：保温性较强，遇断电能保持长时间的恒温
2.10须有溢流装置，防止水套变形，具备复门设计
2.11具有可抽拉活动式搁板，间距可调
2.12具有磁性门封，底部装脚轮，方便移动。
2.13 内部容积≥80L

	
	


请在“偏离说明”项下填写以下内容：符合的，填写“无偏离”；优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。
