附件2
	2026年度太湖流域水环境苏州望亭质控分中心建筑设施改造提升项目
服务验收表

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收标准及要求
	验收结果

	1
	
大院设备间地板损坏
	拆除泡水破损旧地板，基层清理找平，铺设新地板。
	地板铺设平整牢固，接缝严密，无松动起翘，表面完好，满足设备间承重使用要求。
	□合格  □不合格
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设备间地沟盖板损坏，焊接维修
	对损坏地沟盖板焊接加固，锈蚀部位除锈并做防腐处理。
	焊接牢固，焊缝平整无虚焊开裂，盖板安放平稳无晃动，防腐涂层完整。
	□合格  □不合格

	3
	
大院大门灯损坏
	拆除损坏灯具，更换大门灯，线路检查并接线调试。
	灯具安装牢固，接线规范，通电点亮正常，外壳完好，防水密封到位。
	□合格  □不合格

	4
	
设备间顶灯更换
	拆除旧顶灯，安装新顶灯，检修线路并通电测试。
	灯具固定牢靠，接线安全规范，通电照明稳定无频闪，灯罩完好。
	□合格  □不合格

	5
	
大院围墙修补，大厅，楼梯，涂料翻新
	破损墙体修补找平，墙面打磨，整体涂刷涂料翻新。
	墙面基层坚实，腻子平整，涂料涂刷均匀，无色差、流挂、起皮现象。
	□合格  □不合格

	6
	
设备间空调外墙漏水维修，涂料修补
	排查漏水点，修复破损损管道，进行防水处理，和防水测试，确保管道无渗漏。
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]管道修复后无渗漏，防水涂层防水涂层均匀无遗漏。含有防水标志。
	□合格  □不合格

	7
	
一楼设备间漏水维修，涂料维修
	排查漏水点，修复破损损管道，进行防水处理，和防水测试，确保管道无渗漏。
	管道修复后无渗漏，防水涂层防水涂层均匀无遗漏。含有防水标志。
	□合格  □不合格

	8
	
室内两套，室外防盗门锁一套
	拆除旧损坏门锁，安装新锁具，调试锁舌与钥匙启闭功能。
	门锁安装牢固，开关顺畅，锁闭可靠，钥匙启闭正常，防盗性能完好。
	□合格  □不合格

	9
	

窗户门锁损坏更换
	拆除损坏窗锁，安装新窗锁，调试锁扣启闭。
	安装新锁具，保证窗户牢固、锁具正常开关。
	□合格  □不合格

	10
	设备间2，窗户损坏，更换成玻璃窗
	拆除破损旧窗，安装新玻璃窗，打胶密封，调试窗扇。
	玻璃窗安装稳固，玻璃无裂纹划痕，密封胶饱满连续，关闭严实，无渗水透风。
	□合格  □不合格

	11
	传达室窗帘破损
	拆除旧破损窗帘，安装新窗帘，固定窗帘轨道并调试。
	窗帘轨道安装牢固，窗帘尺寸匹配，拉动顺滑无卡顿，面料完好无破损。
	□合格  □不合格

	12
	二楼卫生间百叶窗损坏更换
	拆除损坏百叶窗，安装新百叶窗，固定支架，调试叶片。
	百叶窗支架牢固，叶片调节顺畅，角度可控，关闭遮光良好，无松动脱落。
	□合格  □不合格

	13
	三楼窗帘损坏更换
	拆除旧破损窗帘，安装新窗帘，固定窗帘轨道并调试。
	窗帘轨道安装牢固，窗帘尺寸匹配，拉动顺滑无卡顿，面料完好无破损。
	□合格  □不合格

	14
	三楼会议室百叶窗损坏更换
	拆除损坏百叶窗，安装新百叶窗，固定支架，调试叶片。
	百叶窗支架牢固，叶片调节顺畅，角度可控，关闭遮光良好，无松动脱落。
	□合格  □不合格

	15
	设备间排水系统改造

	采用水泥砖块对点位封堵，砂浆勾缝，养护成型后，做防水测试。
	封堵结构密实，砂浆饱满无裂缝，封堵部位不渗水，达到控水挡水效果。
	□合格  □不合格

	
	
	出水口封堵施工，铺设75米排水管道，安装出水总阀门并调试。
	管道铺设顺直，阀门安装牢固，启闭灵活，开阀门能顺利排水出去，连接处密封无渗漏。
	□合格  □不合格

	16
	一楼入户门，防水脚垫更换
	拆除旧脚垫，铺设新防水门垫，固定找平。
	防水脚垫尺寸匹配，铺设平整贴合地面，防滑防水，无起卷翘边。
	□合格  □不合格

	17
	管道检测
下水道疏通，污水池清洗、清淤
	管道检测过程有视频和照片证明，现场污泥抽吸装车，污泥清运出场处置。
	淤泥清理彻底，污泥全部清运离场，现场无残留淤泥、污水。
	□合格  □不合格

	18
	潜水泵
	潜水泵就位安装，连接管路，通电试运行。
	潜水泵安装稳固，接线规范，通电运转平稳，启停正常，抽水能力满足排水需求。
	□合格  □不合格

	服务期间发现的问题
及整改情况：
	

	验收结论（合格/不合格）：
	

	建设单位签字确认：
	
	日期：
	

	委托单位签字确认：
	
	日期：
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