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苏环评审〔2026〕19号


关于苏州市鸿瑞顺绝缘材料有限公司
新建聚酰亚胺薄膜生产项目
环境影响报告书的批复

苏州市鸿瑞顺绝缘材料有限公司：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2]你公司报送的《苏州市鸿瑞顺绝缘材料有限公司新建聚酰亚胺薄膜生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：
[bookmark: OLE_LINK139]一、项目基本情况：建设地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘大道91号；建设内容：租赁常熟市尚湖镇吉桥村村委会已建的标准厂房建筑面积5002.57m2，投资1500万元，项目建成后将形成年产聚酰亚胺薄膜产品700吨的生产能力。
[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]二、根据你公司委托江苏中瑞咨询有限公司（统一社会信用代码：91320106748232194B）编制的《报告书》(编制主持人：丁在亮，职业资格证书管理号：2016035320352015320101000436）的结论和技术评估报告（南培评估〔2025〕234号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：
[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK163]（一）按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目不得有生产废水排放；生活污水经厂内化粪池处理后接入常熟市污水处理厂（城西厂）集中处理达标后排放，接管水执行常熟市污水处理厂（城西厂）接管标准。
（二）本项目能源用电，不得设置燃煤炉（窑）；
1.储罐大小呼吸废气、溶解、搅拌、静置消泡、流涎烘干、亚胺化烘烤工艺废气：经管道密闭收集通入“一级冷凝+三级水喷淋装置”处理后由20米高DA001排气筒排放；
2.调配、涂布、高温烘烤工艺废气：经密闭负压收集通过1套“换热器+除雾器+二级活性炭吸附装置”处理后由20米高DA002排气筒排放。
上述未收集的废气呈无组织排放。
[bookmark: OLE_LINK164]3.废气排放标准：DA001排气筒非甲烷总烃、颗粒物、氨浓度有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5排放限值，氨排放速率、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。DA002排气筒非甲烷总烃有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1排放限值，氟化物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值，氨浓度有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5排放限值，氨排放速率、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。厂界非甲烷总烃、颗粒物、氟化物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值，氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限制。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]（三）合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46]（四）按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染，同时做好台账管理。废包装材料（沾染化学品的废包装桶、废包装袋）、含油抹布手套、废矿物油、废活性炭等各类危险废物应委托有资质单位处置，并执行危险废物转移联单制度。冷凝回收产生的二甲基乙酰胺废液拟进行危废鉴定，根据鉴定结果合理处置，在鉴定结果出来前，按照危废进行管理。妥善处置或综合利用其它各类一般工业固体废弃物，聚酰亚胺薄膜不合格品和废边角料等，委托有处置能力的单位处置。生活垃圾定点收集、存储，送环卫部门统一处理。
[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]（五）落实《报告书》提出的以生产车间及储罐区的边界为起算点向外设置100米卫生防护距离要求，该范围内目前无居民住宅、学校、区院等环境敏感目标，以后亦不得建设居民住宅、学校、区院等环境敏感目标。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]（六）加强事故风险防范，制订全厂环境风险应急预案并完成备案，落实应急防范措施，设立一座153m3事故应急池，一座20m3地下初期雨水收集池，建立内外部应急联动机制并定期演练；
（七）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告书》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患，按要求配备环境应急设备和物资。建设单位应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。采取切实可行的工程控制和管理措施，优化现有事故污染物收集系统，保证足够容量的事故废水收集能力，确保事故废水不进入外环境。
[bookmark: OLE_LINK32]（八）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。废气排放口设置采样口和采样平台。
（九）建设单位应按《报告书》所述的企业自行监测要求制定自行监测方案并按规范开展自行监测。
（十）按照《太湖流域管理条例》要求，本项目不得在厂区内设置危险化学品仓库。
四、该项目实施后，污染物年排放总量核定为：
（一）水污染物：
本项目无生产废水排放。
[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151]本项目生活污水（接管量/外排环境量）：废水量≤672/672吨，化学需氧量≤0.3024/0.0269吨，氨氮≤0.0269/0.0020吨，总氮≤0.0336/0.0067吨，总磷≤0.0027/0.0002吨；
（二）大气污染物：
本项目有组织废气：颗粒物≤0.784吨，挥发性有机物≤3.8689吨；
本项目无组织废气：颗粒物≤0.08吨，挥发性有机物≤5.1723吨。
（三）固体废物：全部综合利用或规范处置。
五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告书》的内容和结论负责。
[bookmark: OLE_LINK3]六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，依法申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、苏州市常熟生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送到苏州市常熟生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。
八、如项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
九、项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。
[bookmark: _GoBack]
苏州市生态环境局
2026年5月19日






































（项目代码：2402-320581-89-01-937964）
[bookmark: PO_chaosong]抄送：苏州市生态环境综合行政执法局、苏州市常熟生态环境局。
苏州市生态环境局办公室                  2026年5月19日印发
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