苏环建〔2026〕81第0090号
关于江苏中利集团股份有限公司
 技术改造项目环境影响报告表的批复
江苏中利集团股份有限公司：


你公司报送的《江苏中利集团股份有限公司技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：


一、项目基本情况。项目建设地点：常熟市沙家浜镇常昆路8号。建设内容：淘汰内屏蔽纵包生产线3台、成缆机1台、笼式绞线机1台、笼绞机3台、铝带分切机1台等设备，购置笼式成缆机2台、高速单扭成缆线1台、贯通地线退火设备1台、贯通地线轧制设备1台、高速绞线机30台、退扭对绞机6台、喷码机16台等设备，对设备进行更新，项目实施完成后形成年产电缆397150km的能力。 


二、根据你公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司（编制主持人：王海明，职业资格证书管理号：201905035320000038）编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好下工作：

1、按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目不得有含氮、磷生产废水排放，不得有新增生活污水排放。水浴废水通过市政管网接管至常熟市沙家浜常昆污水处理有限公司集中处理。    


2、本项目能源用电，不得设置燃煤炉（窑）。本项目焊接产生的颗粒物经集气罩收集由移动式焊烟除尘器收集后在车间无组织排放；挤出、印字、清洗产生的非甲烷总烃、氨、氯乙烯、氯化氢经过3套干式过滤+二级活性炭吸附装置TA001-TA003处理后通过15米高DA001、DA002排气筒及20米高DA003排气筒排放；钝化产生的非甲烷总烃经TA003干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后通过20米高DA003排气筒排放；退火产生的非甲烷总烃在车间内无组织排放。本项目DA001-DA003排气筒非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表1标准，氨浓度有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准，氨速率、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；氯乙烯、氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准，氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建限值标准，氯乙烯、氯化氢无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1规定的特别排放限值标准。加强生产管理，减少大气污染物无组织排放。

3、合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。


4、按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染，同时做好台账管理。废机油、废油桶、废拉丝液、废包装容器、废油墨、废毛毡及抹布、清洗废液、废过滤棉、废活性炭等各类危险废物应委托有资质单位处置，并执行危险废物转移联单制度。

5、该项目实施后，建设单位应落实环评文件提出的以电缆车间和铁缆车间边界为起点设置100m卫生防护距离的要求。

6、严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识，从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施；认真落实《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）相关要求。

你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。


7、按苏环控〔97〕122号文要求，规范设置各类排污口和标识。


8、建设单位应按规定的企业自行监测要求规范开展自行监测。


四、本项目污染物年排放总量初步核定为：生产废水：废水量2.02吨，COD（接管量/外排量）0.0001吨/0.0001吨；大气污染物：有组织VOCs0.87吨；无组织VOCs0.844吨，颗粒物0.0654吨。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。


六、你公司按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，须申请排污许可证的，应当依照《排污许可管理办法》规定，在实际排污行为发生之前申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、苏州市常熟生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。


八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。


十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。
        苏州市生态环境局
         2026年4月6日 
（项目代码：2509-320581-89-02-256455）
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