















苏州市生态环境局文件


苏环建〔2026〕06第0044号

[bookmark: pf_dwmc]关于松下新能源（苏州）有限公司
年产1700万节锂离子电池技改项目
环境影响报告表及专项的批复

松下新能源（苏州）有限公司：
[bookmark: PO_zw]你公司报送的《松下新能源（苏州）有限公司年产1700万节锂离子电池技改项目环境影响报告表》及环境风险专项评价（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于苏州市吴中区胥口镇孙武路86号，利用现有自有厂房，总投资10000万元，拆除五期项目现有3条锂离子电池生产线（产能共计10800万节），新建1条年产1700万节新型锂离子电池生产线。
二、根据你公司委托苏州清泉环保科技有限公司（编制主持人：黄丹丹，信用编号：BH006902）编制的报告表结论和技术评估报告（苏英评估〔2026〕0516号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范工作，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：
1. 厂区内严格雨污分流；不新增员工生活污水，锂离子电池清洗废水、盐水处理废水依托现有锂离子电池废水处理系统（采用“pH调节+MBR+RO+离子交换处理+蒸发”工艺）处理后回用于纯水制备补水，不外排；纯水制备浓水依托现有公辅工程排水处理系统（采用“pH调节+絮凝沉淀+砂滤+ pH调节+MF+二级RO+碳滤”工艺）处理后，回用于循环冷却塔补水，冷却弃水再次回到公辅工程排水处理系统处理，不外排；
2. 本次对现有五期剩余1条生产线卷取废气进行技改，其与本次卷取工序均设为整体密闭，粉尘经密闭收集后通过袋式除尘器处理后排放；少量清洗废气无组织排放；具体考核指标：非甲烷总烃、颗粒物、镍及其化合物，执行《电池工业污染物综合排放标准》（GB30484-2013）表6标准；厂内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准；加强操作环节的环境管理，严格控制废气的无组织排放，厂界不得有异味；
3. 选用低噪声设备，合理布局厂区强噪声源，落实报告表提出的各项减振降噪措施；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；
4. 按照“减量化、资源化、无害化”原则，落实各类工业固体废物的分类收集处理处置和综合利用措施，实现固体废物“零排放”；废弃化学品包装桶、清洗废水处理系统脱水干污泥、公辅工程排水处理系统脱水干污泥、盐分、除尘器收集的粉尘、废滤袋等危险废物必须委托具备危险废物经营许可证的单位处理，并执行危险废物转移联单制度；危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定要求，一般固废、生活垃圾委托专业单位回收或处理，防止产生二次污染；
5. 制定应急预案，落实环境风险事故防范措施；
6. 你公司在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行；
7. 按报告表提出的要求对运营期执行环境监测制度，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 电池工业》(HJ 1204-2021)等编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。
四、根据区域总量平衡方案，本次污染物排放量在原有项目总量内平衡。
五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。
六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、苏州市吴中生态环境综合行政执法局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。


苏州市生态环境局
                                   2026年6月18日


（项目代码：2510-320506-89-02-322192）
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