附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集尘缸和辅助提篮 | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 集尘缸 | 内径15cm±0.5cm，高30cm | 个 | 80 | 305 | 24400 | 集尘缸满足HJ 1221-2021要求，选用玻璃材质，一体成型；辅助提篮为不锈钢材质，满足实际降尘收样/放样使用工作要求。 |
| 2 | 辅助提篮 | / | 个 | 45 | 320 | 14400 |
| 合计 | | | | | | 38800 |  |

**采购需求及预算明细**