附件1

|  |
| --- |
| 水环境监测试剂耗材 |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 氨氮试剂 | 0.02-2.5mg/L | 盒（100支） | 1 | 1500 | 1500 | 满足国家标准《GB3838-2002地表水环境质量标准》和《GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准》要求，可与DR1900便携式分光光度计配套使用，以及与YSIEXO仪器配套使用。 |
| 2 | 氨氮试剂 | 0.01-0.50mg/L | 盒（100支） | 1 | 1500 | 1500 |
| 3 | 总磷试剂 | 0.06-3.50mg/L | 盒（50支） | 1 | 700 | 700 |
| 4 | pH缓冲液 | pH为7 | 瓶 | 10 | 220 | 2200 |
| 5 | pH缓冲液 | pH为10 | 瓶 | 10 | 220 | 2200 |
| 合计 | 8100 |  |

**采购需求及预算明细**