常熟市珍门污水处理有限公司

入河排污口设置（迁建）审批前公示

我局拟对常熟市珍门污水处理有限公司入河排污口设置（迁建）申请作出审批决定。现将拟作出审批决定的入河排污口基本情况予以公示，公示期为5个工作日（2020年11月16日至2020年11月20日）。

联系电话：0512-65112831

邮    箱： shuishengtaichu @163.com

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》的相关规定，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

公示内容：

1.项目名称：盐铁塘珍门段水体水质巩固达标项目-常熟市珍门污水处理有限公司排放口异地搬迁工程

2.项目类别：入河排污口设置（包括新建、改建、扩大）审批

3.项目申请单位：常熟市珍门污水处理有限公司

4.项目概况：常熟市珍门污水处理有限公司拟对入河排污口进行迁建，新入河排污口迁建至厂区北面、盐铁塘东面徐六泾，迁建后排放口地理位置坐标为北纬31°41′1.08″，东经120°54′10.47″，尾水排放规模69万t/a。尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表3标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2相应标准，总锑执行《市政府办公室关于印发<常熟市印染行业废水限期提标治理工作意见>的通知》中总锑排放要求。入河排污口COD年排放总量不超过41.4吨，氨氮年排放总量不超过3.45吨，总磷年排放总量不超过0.345吨，总氮年排放总量不超过8.28吨。