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苏环评审〔2026〕25号


[bookmark: pf_title]关于对苏州内河港吴江港区盛泽作业区
长三角（盛泽）现代供应链产业园码头一期工程建设项目环境影响报告书的批复
[bookmark: _GoBack]
苏州盛新现代供应链有限公司：
你公司报送的《苏州内河港吴江港区盛泽作业区长三角（盛泽）现代供应链产业园码头一期工程项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经研究，现批复如下：
一、项目基本情况：项目位于苏州市吴江区盛泽镇园区路，建设内容为利用码头区后方已建成陆域配套建设相应的集装箱堆场、件杂堆场等相关辅助设施，将原3个500吨泊位改造成2个2000吨级多用途泊位，泊位总长度173米，设计年通过能力108万吨/年。项目整体工程结构不变，仅对码头前沿护岸及泊位水工进行升等改造。建成后码头一期工程中陆域码头前沿占地面积6487.05m2，陆域码头后方占地面积48298m2（含堆场面积25230m2），船舶停泊水域面积4774.8m2。
二、根据你公司委托苏州中泓绿环保科技有限公司（统一社会信用代码：91320594MA1MMX6W9D）编制的《苏州内河港吴江港区盛泽作业区长三角（盛泽）现代供应链产业园码头一期工程项目环境影响报告书》（编制主持人：夏夕科，职业资格证书管理号：2017035370352014373003001458）结论及《报告书》的技术评估报告（苏皓环评估〔2025〕2号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和采取的生态环境保护措施。 
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：
（一）该项目须全面落实《报告书》中施工期的各项污染防治和生态保护措施，加强施工废水、扬尘等的污染防治工作，选用低噪声施工机械和工艺，合理安排施工时段，加强施工管理，以减轻工程建设对周围环境的影响。
（二）厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目初期雨水、冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水接入盛泽南部工业区综合污水处理厂处理，尾水达标排放。
（三）该项目营运期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 限值；入港船舶和运输汽车需满足《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》和《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691-2018）中相关限值标准，尾气排放中非甲烷总烃、颗粒物、CO、NOx、SO2 执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 排放限值标准。加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。
（四）该项目须选用低噪声设备，对噪声源须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、南厂界执行3类标准。
（五）按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。生活垃圾定点收集、存储，送环卫部门统一处理。
（六）你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
（七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定规范设置各类排污口及标识。
（八）按《报告书》要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。
（九）请做好其他有关污染防治工作。
四、该项目实施后，该项目污染物年排放总量初步核定为：
生活污水（接管排放量/排入外环境量）：废水量≤1204吨/1204吨、化学需氧量≤0.602吨/0.036吨、悬浮物≤0.482吨/0.012吨、氨氮≤0.054吨/0.002吨、总磷≤0.01吨/0.0004吨、总氮≤0.084吨/0.012吨。
五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告书》的内容和结论负责。
六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、苏州市吴江生态环境综合行政执法局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送到苏州市吴江生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。
八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目《报告书》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。


苏州市生态环境局
2026年6月12日







































（项目代码：2505-320553-89-02-222077）
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