苏环建〔2026〕81第0150号
关于苏州市裕凯塑胶制品有限公司
新建汽车零部件、电脑配件、家电
配件生产项目环境影响报告表的批复
苏州市裕凯塑胶制品有限公司：

你公司报送的《苏州市裕凯塑胶制品有限公司新建汽车零部件、电脑配件、家电配件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。项目建设地点：江苏省苏州市常熟市辛庄镇双浜村先锋路1号。建设内容：年产汽车零部件400万套、电脑配件800万套、家电配件600万套、模具200套。 

二、根据你公司委托苏州常卫环保科技有限公司（编制主持人：顾晓华，职业资格证书管理号：2014035320350000003509320210）编制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：

1、按“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水管网，本项目不得有生产废水排放；生活污水接入常熟市辛庄污水处理厂集中处理。    

2、本项目能源用电，不得设置燃煤炉(窑)。本项目粉碎产生的颗粒物在车间无组织排放；注塑产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后通过一根15米高 P1 排气筒排放。本项目非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、1,3-丁二烯、氨浓度有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改清单）表5标准，氯化氢、氯乙烯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；苯乙烯速率、氨速率、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准；厂界非甲烷总烃、甲苯无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改清单）表9标准；厂界丙烯腈、氯乙烯、氯化氢、颗粒物无组织排放执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂界苯乙烯、氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界“二级新扩改建”标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。加强生产管理，减少大气污染物无组织排放。

3、合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。


4、按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染，同时做好台账管理。等各类危险废物应委托有资质单位处置，并执行危险废物转移联单制度。


5、该项目实施后，建设单位应落实环评文件提出的本项目以生产车间边界为起点设置50m 卫生防护距离的要求。

6、严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识，从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施；认真落实《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）相关要求。

你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。


7、按苏环控〔97〕122号文要求，规范设置各类排污口和标识。


8、建设单位应按规定的企业自行监测要求规范开展自行监测。


四、本项目大气污染物年排放总量初步核定为：有组织VOCs0.1134t/a，无组织VOCs 0.2835吨。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。


六、你公司按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，须申请排污许可证的，应当依照《排污许可管理办法》规定，在实际排污行为发生之前申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、苏州市常熟生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。


八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。


十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。
         苏州市生态环境局
         2026年6月16日 
（项目代码：2511-320581-89-01-313104）
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